**16.03.2023г. №32**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«КУЙТУНСКИЙ РАЙОН»**

**КАРЫМСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНВЕНТАРЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ И СТРОЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ (ПОЛЬЗОВАНИИ) ГРАЖДАН**

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» статьи 19 и 34, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в жилых домах, квартирах граждан, своевременного обнаружения и оповещения о пожаре в Карымском сельском поселении, Уставом Карымского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан, согласно приложению № 1.

2.Гражданам, имеющим в собственности (пользовании) помещения и строения:

2.1.иметь первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь, согласно утвержденному перечню;

2.2.содержать первичные средства пожаротушения в соответствии с руководством по эксплуатации завода-изготовителя.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования

4.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Карымского муниципального образования

О.И.Тихонова

Приложение № 1

к постановлению

от 16.03.2023 г. № 32

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вид жилого помещения | Наименование первичных средств тушения пожаров, противопожарного инвентаря |
| 1. | Квартира одноэтажного многоквартирного жилого дома | 1 огнетушитель ОП-4 (или аналог) |
| 2. | Частный жилой дом для постоянного проживания | 1 огнетушитель ОП-4 (или аналог), 1 ёмкость с водой 200 литров (в летнее время), 1 топор, 1 ведро, 1 лопата, 1 багор, 1 лестница, 1 ящик с песком |
| 3. | Индивидуальный жилой дом высотой два этажа и более | 2 огнетушитель, 1 ёмкость с водой 200 литров (в летнее время), 1 топор, 2 ведра, 1 лопата, 1 лом, 1 багор, 1 лестница, 1 ящик с песком |
| 4. | Индивидуальные гаражи | 1 огнетушитель ОП-4 (или аналог) |

Примечание:

1.Собственники помещений, строений обеспечивают наличие огнетушителей, осуществляют их проверку, перезарядку согласно требованиям, указанным в паспорте. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выхода из помещений. Способ приведения огнетушителя в действие и его применения указаны на этикетке, нанесенной на корпусе огнетушителя. Рекомендуется применять порошковые огнетушители, вместимостью (масса заряда) не менее 2 кг (ОП-2, ОП-3, ОП-4, ОП-5), они должны быть опломбированы пломбой завода изготовителя или организацией, производящей перезарядку.

2.Емкость с водой должна иметь объем не менее 200 литров и комплектоваться ведрами. Устанавливается в весенний, летний и осенний периоды года.

3.Ящик с песком должен иметь не менее 0,1 м(3) и комплектоваться совкой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.